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PROTOCOLE DE SECURITE : Opération de chargement et de déchargement

	Entreprise d’accueil
	Entreprise extérieure

	Raison sociale : SPEED DISTRIBUTION LOGISTIQUE 
Adresse : 22 Chemin des Marais 94000 Creteil 
Tél 01.56.71.22.75         

Nom de la directrice :Martine BLANCHE 

	Raison sociale :………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………. 
Tél ……….........……… 
Nom du correspondant de l’entreprise :
………………………...................................................
Qualification :
……..............................................................................



Le protocole ci-dessous est établi entre :



	Nature des opérations

	
口 Chargement

口 Déchargement
	
口 Ponctuel 

口 Régulier
	
口 Réalisé par l’entreprise d’accueil 

口 Réalisé par l’entreprise de transport 



	Type de produits
	Manutention embarquée
	Type de conditionnement
	Qualité de conditionnement

	
· Matières dangereuses
· Autres
	
· Transpalette
· Hayon
· Chariot embarqué
· Autre
	
· Palettes
· Colis
· Vrac
· Autres (ex: bidon, verre, big-bag)
	
· Film
· Sangle
· Autre





	Véhicules utilisés

	Type de véhicule
	Caractéristiques du véhicule (dimensions…)
	Aménagements, équipements

	
	
	










Interdiction d’utiliser les matériels de manutention appartenant à Speed Distribution.

Interdictions et obligations en vigueur sur le magasin (zone de réception marchandises)
	[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4D3EA6C2.tmp] Gilet haute visibilité obligatoire                                       [image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\92CE6178.tmp]  Chaussures de sécurité obligatoire
[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9F3DDCF2.tmp][image: ] Respect des zones de déchargement                              Vitesse sur site limité à 10km/h

[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B3424F2E.tmp][image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\712B4A44.tmp] Interdiction de fumer hors zone fumeur                             Interdiction de téléphoner au volant

[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2F5A285A.tmp]  Attention aux chariots, engins prioritaires.




En cas d’incident ou d’accident.
	[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4B3B356D.tmp][image: ]Secours extérieurs : 112 ou                                   Trousse de premier secours située au PC   sécurité : 01 49 59 60 51                                                              Le gardien au : 01 49 59 60 51                                     
[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\BB5888C7.tmp]
[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E5DE6B09.tmp]Prévenir un sauveteur secouriste                            Rejoindre le point de rassemblement le plus     du travail en cas d’atteinte corporelle                      proche en cas d’alerte évacuation (signal sonore)

[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DA1D9851.tmp]  Défibrillateur au PC sécurité




	Consignes de sécurité applicables au transport de matières dangereuses


	Présence de matière dangereuses ?           ☐ Oui / ☐ Non
  Numéro ADR :


	☐Affichage des panneaux de signalisation obligatoire                             
☐Contrôle de la certification / habilitation du chauffeur                            
☐Documents de bords à présenter                                                           
☐Fermeture des vannes (Vérification de l’étanchéité des raccords ou vannes après dépotage)
☐Branchement et identification des flexible
☐Récupération des polluants et élimination
☐Branchement des dispositifs d’élimination de l’électricité statique
☐Autres consignes



[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DA39D03D.tmp]
[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DF71CA53.tmp][image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\434C5E45.tmp][image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B077D9DF.tmp][image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\57A5EEE9.tmp]                                       [image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B17C6D9B.tmp]       [image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C9897561.tmp]        [image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D63EBF17.tmp]              
     ☐              ☐	☐	☐	☐		☐	☐
                    


	OPERATION
	RISQUE
	INSTRUCTIONS
	MESURE DE SECURITE

	☐	

Accès
	
Collision piéton/Engin
Piéton / Véhicule

	- Se présenter au bureau d’accueil « réception »
- Contrôle des documents de transport
	-Porter le gilet haute visibilité et des chaussures de sécurité. -  -Prendre connaissance et respecter des instructions indiquées sur le portail d’entrée (panneau sécurité, plan de circulation) et dans le présent protocole.
-Emprunter les allées piétonnes pour accéder au bureau réception
-Tout accompagnant doit rester dans la cabine.

	☐	

Circulation
	En cas de piéton ou d’engin en approche, utiliser le klaxon.
	
En cas de piéton ou d’engin en approche, utiliser le klaxon.
	-Respecter les règles de circulation vitesse maximum 20km/h - Sens de circulation 
-Entrée sur le site uniquement après autorisation du personnel de Speed Distribution Logistique
-Les véhicules sortants sont prioritaires sur les véhicules entrants 
-Priorité aux piétons et engin de manutention.

	☐	


Mise à quai


	
Collision piéton/ véhicule
Engin/Véhicule
Ecrasement/Pincement
	-Se positionner sur le quai de déchargement désigné.
-Couper le moteur 
-Serrer le frein à main
	- Mettre en place les cales (port de gants) 
- Accéder au quai en empruntant le cheminement piéton à l’extérieur du quai (circulation interdite entre la remorque et le quai)
- La manipulation du quai niveleur ET de la barrière de quai est réservée EXCLUSIVEMENT au personnel de Speed distribution logistique.
- Remettre les clefs du véhicule au cariste en charge du chargement ou déchargement jusqu’à la fin de l’opération.

	☐	
Zone de déchargement latéral
	
Collision/piéton
Engin/Véhicule
Engin/Coupure
	-Se positionner sur la zone de déchargement désignée
-Couper le moteur 
-Serrer le frein à main
	Mettre en place les cales (port de gants) 
Débâcher complètement la remorque (port de gants) depuis le sol avant de commencer l’opération de chargement et/ou déchargement. 
Si modèle savoyarde, utiliser un équipement adapté, conforme et sécurité pour accéder à la partie supérieure du camion. Aucun matériel ne sera mis à disposition par Speed distribution logistique
Remettre les clefs du véhicule au cariste en charge du chargement ou du déchargement jusqu’à la fin de l’opération.


   
	OPERATION
	RISQUE
	INSTRUCTIONS
	MESURE DE SECURITE

	☐	☐Chargement
☐Déchargement

☐Par …
☐Par transporteur
		
Collision piéton/Engin
Engin/chute de marchandise
	- Assister au chargement/déchargement 
- Indiquer au cariste toutes les informations nécessaires au bon déchargement (état des palettes, si présence de différent format de palette, centre de gravité de la charge)
	
-Respecter une zone d’exclusion de 5 mètres entre l’engin de manutention et le chauffeur.

	☐	


Arrimage
	


Chute de marchandises
	Le transporteur est responsable :
-De l’arrimage des produits transportés
-De la mise à quai et/ou du positionnement du véhicule
-De l’état de la remorque
-Du contrôle des règles de chargement/déchargement
	

	☐	



Autres opérations
	

Collision piéton/Engin
Collision piéton/Véhicule
Collision Engin/Véhicule
Chute de marchandises
	
1/ Positionner le véhicule dans la zone indiquée par le collaborateur …
2/ Couper le moteur
3/ Préparation du véhicule par le transporteur (Débâchage complet)
	-Zone retenue est dépourvue de marchandise et/ou matériel -Mettre les cales en place (port de gants) Fermeture de la zone (plots, barrière) distance entre cônes et camion = 2 fois plus long du chargement le plus long. Respect de la zone d’exclusion (5 mètres) entre le chauffeur et engin de manutention.




			Entrée/ Sortie			Contrôle d’accès

[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DA1D9851.tmp][image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DA1D9851.tmp][image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E5DE6B09.tmp][image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E5DE6B09.tmp][image: ]

                              Sens de Circulation			PC sécurité


		Salle détente 					Accueil Chauffeur Externe Ponctuel
		Sanitaires et douches à l’étage

		Accueil chauffeur régulier
		Sanitaires et douches à l’étage pour chauffeur régulier uniquement
[image: C:\Users\xavie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DA1D9851.tmp]

Les signataires s’engagent à tenir à jour ce protocole en fonction des modifications qui pourraient intervenir pendant la durée de la prestation. Le transporteur s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires à tout nouveau chauffeur amené à livrer sur le site. Si le transporteur ne fait pas lui-même l’opération, celui-ci s’engage à transmettre les informations du présent protocole à celui qui l’exécutera.

Chaque chauffeur devra détenir une copie du présent protocole et le présenter au bureau réception avec le BL. 
La non-présentation du document annulera l’opération de chargement / déchargement. 

Dans le cas où ce protocole est annexé au fournisseur avec le bon de commande, celui-ci aura la responsabilité de le transmettre au transporteur qu’il mandatera pour la livraison de la marchandise.


Entreprise de transport :

          

A :                                     Le : 


Nom et fonction du signataire de l’entreprise :



N° de téléphone : 



Cachet et signature  
                               
[image: ]
        
Cachet et nom du signataire : 
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